1. QUIZ 3

El tráfico que se observa cantidad de tramas del tipo ***Probe request*** ***y Probe response***, es decir, constantes intentos malogrados de acceder al punto de acceso, y por ello algunas tramas se vuelven corruptas en el proceso. También se observa tráfico de tipo ***Beacon***, pero al aplicar el filtro ***¡wlan[0]==0x80*** se filtran.

